Contrôler les appareils électriques de votre domicile (Guide pratique)

Traductionfrançaise du Home ElectricalDeviceControlHOWTO

RuiLi<ruili CHEZ worldnet POINT att POINT net>

Conversionau formatSGMLDocBookv4.1 : Joy Yokley

Adaptationfrançaise:Joan Goutte

Relecture de la version française:Claude Thomassin

Préparation de la publicationde la v.f.:Jean-Philippe Guérard

Version: 0.008.fr.1.0

2004-05-16

Historiquedes versions Version0.008.fr.1.0 2004-05-16 JG, CT,JPG Première adaptation française.

Version0.008 2003-02-08 Goldencat Conversionde la version originaledu formatLinuxDocau formatSGMLDocBook4.1.

Version0.007 2002-02-12 RL Version0.006 2001-06-27 JEY Version0.005 2001-06-13 RL Version0.004 2001-06-12 JEY

Ce guide va vous expliquer comment utiliser Linux pour contrôler vos appareils électriques domestiques. Grâce à un montage très simple, vous pourrez contrôler presque n'importequel appareil électrique via un ordinateur sous Linux.

Table des matières

1. Introduction ...................................................................................................... 1 2. Configuration recommandée ................................................................................ 2 3. Le montage électronique ..................................................................................... 2 4. Exemples de relais ............................................................................................. 3 5. Remerciements particuliers .................................................................................. 5 6. Droits d'utilisation.............................................................................................. 5

1. Introduction

On m'asouvent demandé : « Est-il possible de contrôler du matériel électrique (comme les lumières, la radio, la télévision…) en utilisant un ordinateur personnel ? » La réponse est oui. Le procédépermettant de le faire est très simple et tout le monde peut le faire.

Après avoir lu le « Petit guide de la machine à café » (CoffeeMachine Mini-HOWTO), j'aieu l'idée d'unefaçon de contrôler les appareils électriques de mon domicile. J'aifait quelques modifications sur le montage présenté dans ce petit guide et écrit un petit programme. Le montage peut commander de nombreux petits dispositifs électriques. Vous pouvez utiliser crontab pour allumer vos lumières automatiquement ou pour mettre en marche votre climatiseur. Je l'utilisepour contrôler mon magnétoscope et mon lecteur de disques vidéo (ces deux derniers nécessiteront encore quelques modifications). En écrivant un petit programme, vous pourrez tout contrôler via internet. Vous pourrez aussi vous connecter via telnet ou SSH et votre ligne téléphonique pour contrôler tous les appareils

que vous avez connecté au système.

Le montage est très simple. Mêmesi vous n'yconnaissez rien en électronique,vous pourrez réaliser ce montage.

2. Configuration recommandée

Prenez n'importequel ordinateur sous Linux et un port parallèle qui marche ;) J'utiliseun 386DX avec 4 Mo de RAM et 40 Mo de disque dur. Vous devrez récupérez gcc pour compiler le programme. Si vous voulez utiliser telnet ou SSH, vous aurez aussi besoin de telnetd ou sshd. Vous pouvez écrire votre propre programme en utilisant ioperm et outb. Si vous comptez utiliser mon programme, vous aurez besoin de g++.

Cliquez le lien suivant pour télécharger mon programme. Vous aurez besoin de g++ pour le compiler : http://edc.sourceforge.net/paralle.tar.gz.

3. Le montage électronique

La ligne de données du port parallèle peut fournir entre 0 et 5 Volts, nous pouvons l'utiliserpour commander un relais et faire contrôler un appareil électrique par ce relais.

Utilisez les broches 2 à 9 pour avoir le +5 V

Utilisez les broches 18 à 25 comme terre (la masse)

           ____________________________________________________________
          / \
          \ 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 /
           \ /
            \ 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 /
             \______________________________________________________/

                                          | Vcc du relais
                                          |
                                          |
                                  / ------+--------| |--------|
P données 4.7K B / c | 1N4002 |_| |-------
-----------/\/\/\/\--------+----| NPN _____ | relais |Appareils
                           | \ e /_\ |-| |électriques
                 LED X \ +--------| | |-------
P Masse | | | |--------|
---------------------------+------+-------+
Masse du relais |
------------------------------------------+

Voici la légende du schéma ci-dessus :

P données ligne de données du port parallèle (broches 2 à 9,
                 utilisez n'importe laquelle)
P Masse Masse du port parallèle (broches 18 à 25, utilisez
                 n'importe laquelle)
Vcc Dépend du type de votre relais. J'utilise du 12 VDC
Masse du relais La masse pour du 12VDC
4.7k Résistance de 4.7Ke
NPN Transistor NPN C2235
1N4002 Diode 1N4002
LED LED ;)
relais Relais a bobine (coil relay)

Le +5 Volts du port parallèle allume le relais. Une fois le relais allumé, l'appareilbranché sur ce re-

Contrôler les appareils électriques de votre

domicile (Guide pratique)

lais sera en marche. Quand les données du port parallèle repassent à 0, le relais s'éteindraet l'appareils'arrêtera.

4. Exemples de relais

Les schémas ci-dessous sont là pour expliquer comment les relais fonctionnent.

Le relais lui-même est juste un interrupteur comme nous le voyons dans le schéma suivant :

Relais éteint Relais allumé

     |3 |3
     | |
     | |
     o o
      \ |
     o \ o
     | |
     | |
     | |
     |4 |4

Le schéma suivant montre le fonctionnement d'unrelais à 4 bornes.

     _____________________________
     | |
 1 | | 3
-----|---------s o-----------|-------
     | Bobine s \ inter- |
 2 | s \ rupteur | 4
-----|---------s o- \--------|-------
     | |
     | |
     | |
     |___________________________|

Dans le schéma ci-dessus, les bornes 3 et 4 ne sont pas reliées par défaut. Quand vous envoyez du +12 V entre les bornes 1 et 2, ça déclenchera l'interrupteur,et les broches 3 et 4 seront reliées.

Le suivant est un relais à 5 broches :

          _______________________________
          | |
    1 | | 5
 ---------|---+ o------------|----------------
          | |-----------/---- s |
          | / s |
    3 | / s |
 ---------|-----------o/ Bobine s | 4
          | o---s-------|----------------
          | | |
          | | |
    2 | | |
----------|---------------------+ |
          |_____________________________|

Dans le schéma ci-dessus la broche 3 est connectée a la broche 5, par défaut. En envoyant +12V entre les broches 1 et 2, vous allumerez le commutateur. Les broches 3 et 5 seront déconnectées et les broches 5 et 4 seront reliées.

Contrôler les appareils électriques de votre domicile (Guide pratique)

Relais éteint Relais allumé

   |5 |5
   | |
   | |
   o o
    \ |
   o \ o o
   | o | |
   | | | |
   | | | |
  4| |3 4| |3

Certains relais ont plus de 5 broches. Un plus grand nombre de broches correspond simplement à un plus grand nombre de commutateurs.

J'aiécris un petit programme qui peut commander 8 relais. Le programme est disponible a l'adresse suivante et nécessite g++ pour fonctionner : http://edc.sourceforge.net/paralle.tar.gz

Un montage complet peut commander jusqu'à8 relais. Autrement dit, 8 appareils électriques différents. Vous aurez besoin d'unconnecteur DB25. Pour relier cette carte relais à votre ordinateur, utilisez un câble parallèle pour commutateur. J'aimis la carte relais dans une boite et je la relie à ma machine Linux avec un câble parallèle de commutateur (i.e. câble parallèle DB25-DB25).

Façade: LED, Interrupteur Dos: connecteur DB25

Ci-dessous un exemple de la façon de relier une carte relais a vos appareils électriques :

CARTE RELAIS CONNECTÉE

                   +-----+ Prise de courant
1 ________3 | __|________ || ||
--| |---------+ | | | || ||
2 |relais|4 | (o) (o) | _||___||__
--|______|----+ |------|---| | |
              | | | |
              | +------------+ | | Prise
        terre | | courant | |
              | | | |
            __|_|__ | |
            | | | | |________|
            | | | | Prise
            | | | |
            |_|_|_| (Je sais que ça ne ressemble pas à une prise,
             || || mais c'est une prise :-) )
             || ||

Pour brancher le système, branchez juste votre appareil électrique à la prise de courant. C'esttout ! Vous n'avezpas besoin de bricoler votre appareil électrique. Et vous pouvez relier n'importequel genre d'appareilsà cette prise de courant. Branchez cette prise de courant sur une prise murale.

Pour voir les photos du produit fini, allez sur les sites suivants :

• http://edc.sourceforge.net/p1.jpg

• http://edc.sourceforge.net/p2.jpg

• http://edc.sourceforge.net/p3.jpg

Contrôler les appareils électriques de votre domicile (Guide pratique)

L'URLsuivante montre un circuit électronique complet (qui commande 8 appareils) : http://edc.sourceforge.net/01.png

5. Remerciements particuliers

Un grand MERCI à Rufus Chang <rufus CHEZ chu POINT url POINT com POINT

tw>

Un grand MERCI à Chih-Wei Huang <cwhuang CHEZ linux POINT org POINT tw>

6. Droits d'utilisation

Copyright © Rui Li 2000-2001.

Copyright © 2003-2004 Joan Goutte, Claude Thomassin et Jean-Philippe Guérard pour la version française.

Ce document est distribué selon les termes de la Licence publique générale GNU (GPL), avec la condition supplémentaire que le nom et l'adresseélectronique de l'auteursoient conservée sur toutes les copies. S'ilvous plaît,conservez mon nom et mon adresse électronique lorsque vous copiez ce guide.

Contrôler les appareils électriques de votre

domicile (Guide pratique)